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РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий
1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат Среднегодовая температура воздуха +6,5°С. Среднее значение абсолютных максимумов температуры достигает +36°С и минимумов -27°С. Продолжительность безморозного периода 227-237 дней в году. Годовое количество осадков составляет 450-500 мм.
б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже   -25 о С в январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты Терновского муниципального района Воронежской области
      Терновский район располагается в северо-восточной части Воронежской области. На севере он граничит с Жердевским районом Тамбовской области, на западе и юго-западе - с  Эртильским и Аннинским, а на юге и юго-востоке - с Грибановским районами нашей области. Его площадь – 1310 км². полностью включается в умеренные широты лесостепной зоны Окско-Донской низменности.

 Административным центром является с.Терновка.      

 Расстояние до областного центра по железной дороге (через Грязи) - 275 км, по автодороге «Курск-Саратов» - 218 км. 

На территории Терновского муниципального района 41 населенный пункт, с численностью населения 16,051 тыс. человек.
1.3. Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей
 Для отопления многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы на территории Терновского муниципального района Воронежской области осуществляют подачу тепла 35 котельных. Все котельные работают на природном газе. Существующие тепловые сети  на территории района двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 8,0 км. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Тепловые сети проложены в каналах под землей и в наружном исполнении. Износ тепловых сетей составляет в среднем 55 %.
Перечень эксплуатируемых котельных с указанием потребителей приведен в таблице (приложении №1).

Источники топлива.

Потребность в топливе удовлетворяется за счет поставки природного газа.

Единственный поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», природный газ доставляется в район  по магистральным газопроводам.  
Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей 
	Местный
	

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях.
	Объектовый
	

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары


	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей,  понижение температуры в зданиях размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Объектовый
	


Выводы из обстановки.
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.
РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Терновского сельского поселения,  комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба Терновского муниципального района;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей
В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 33 операторами котельных, 1 аварийным расчетом. Состав рабочих смен приведен в таблице.
	Муниципальные образования
	Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ
	Число

операторов котельных
	Состав аварийных расчетов 
	Время готовности к работам по ликвидации аварии

	
	
	
	Специалисты (человек)
	Техника (единиц)
	

	Всего по району
	-
	33
	6
	6
	  45 мин.

	 - Терновское сп (Котельная ЖКХ)
	-
	4
	6
	6
	45 мин.

	Сельские поселения
	-
	29
	-
	-
	45 мин.


При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Терновском   муниципальном районе Воронежской области создана группировка сил.

Расчет сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, привлекаемых для организации защиты населения  и поведения аварийно-спасательных  и других неотложных работ при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведен в таблице (приложение № 2).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

· резервы финансовых и материальных ресурсов администраций - 400,00                тыс. руб.

·  муниципального района и поселений;

· резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Расчет потребности комплектующих изделий для аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства году Терновского муниципального района Воронежской области приведен в таблице

	Наименование

комплектующих изделий
	Тип, марка, ГОСТ
	Единицы измерения
	Потребное количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Насос
	       ЭЦВ
	шт.
	5

	Запорная арматура
	Ду=57-500мм
	шт.
	37

	Труба стальная
	Ду=57-500мм
	пм
	570

	Котлы водогрейные
	Хопер


	шт.
	5

	Насос
	Циркуляционн.
	шт.
	10

	Дымососы
	
	шт.
	15

	Вентиляторы
	Дутьевые
	шт.
	5

	КиПА
	
	шт.
	1

	Эл. кабеля
	Сечение 120мм2
	км.
	86

37

	Трансформатор
	125-630 кВа
	шт. 
	9

	Фасонные изделия
	Фланцы отводы 
	шт.
	60

	Сталь листовая
	Ст-3 

15-20мм
	кг.
	151

	метизы
	М6-М32
	кг.
	5

	электроды
	
	кг.
	37


2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС). 
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно. 

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Терновского муниципального района Воронежской области через ЕДДС. 

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает главе администрации Терновского муниципального района Воронежской области, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

2.4. Порядок действий звена Терновского муниципального района Воронежской области территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых домах на сутки и более 
(в условиях критически низких температур окружающего воздуха)
	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель 

	1
	2
	3
	4

	

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

	1. 
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;

организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;

принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	Немедленно


	Дежурно-диспетчерские службы

ООО «Коммунальные сети»,  филиал ПАО «Россети Центр»- «Воронежэнерго» Терновский РЭС,  Администрации Терновского муниципального района.

Верхне-Донское управление Ростехнадзора.

	2. 
	Усиление ДДС (при необходимости).
	Ч+ 01.ч.30 мин.
	Дежурно-диспетчерские службы

ООО «Коммунальные сети»,  филиал ПАО «Россети Центр»- «Воронежэнерго» Терновский РЭС,  Администрации Терновского муниципального района.



	3. 
	Проверка работоспособности автономных источников питания 
и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;

подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;

обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Дежурно-диспетчерские службы

ООО «Коммунальные сети»,  филиал ПАО «Россети Центр»- «Воронежэнерго» Терновский РЭС,  Администрации Терновского муниципального района.



	4. 
	При аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

доведение  информации до ОД ЕДДС Терновского муниципального района, а при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) 
	Немедленно

Ч + 1ч.30мин.
	Дежурный ДДС объекта


	5.
	Доведение информации об аварийной ситуации до филиала ПАО «Россети Центр»- «Воронежэнерго» Терновский РЭС,  Верхне-Донское управление Ростехнадзора.
	Немедленно
	ОД ЕДДС Терновского муниципального района

	6.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения. 
	Ч + 2ч.00мин.
	Дежурно-диспетчерская служба ООО «Коммунальные сети»,  

	7.
	Представление главе администрации Терновского муниципального района доклада по форме 1/ЧС.
	Ч + 30 мин.
	ОД ЕДДС Терновского муниципального района

	8.
	Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена  территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)

	Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин).


	Председатель КЧС и ОПБ Терновского муниципального района
Оперативный штаб КЧС и ОПБ  
Терновского муниципального района.



	9.
	Организация работы оперативный группы КЧС и ОПБ БГО  


	Ч+2ч. 30 мин.
	Глава администрации Терновского муниципального района

	10.
	Уточнение (при необходимости):

пунктов приема эвакуируемого населения;

планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.

Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых
	Ч + 2ч.30 мин.
	Эвакуационная комиссия 
Терновского муниципального района

	11.
	Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации ГМР).

Организация взаимодействия по проведению АСДНР (при необходимости)
	Ч+2ч.30 мин.


	Председатель КЧС и ОПБ 
Терновского муниципального района

	12.
	Задействование сил и средств ГМР для предупреждения возможных аварий 
на объектах очистных сооружений
	Ч+2ч. 30 мин.
	По решению КЧС и ОПБ 
Терновского муниципального района

	13.
	Выезд оперативной группы ГМР в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации ГМР). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.
	Ч+(2ч. 00 мин - 
-3 час.00мин).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ 
Терновского муниципального района


	14.
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава ГМР (по решению главы администрации ГМР).
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ 
Терновского муниципального района

	15.
	Организация работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.


	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ 
Терновского муниципального района


	16.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)


	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС 

Терновского муниципального района


	17.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения ГМР.
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ 
Терновского муниципального района


	18.
	Организация сбора и обобщения информации:

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений;

о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.


	Через каждые

1 час (в течении первых суток) 

2 часа 

( в последующие сутки).
	Оперативный дежурный ЕДДС 
Терновского муниципального района

	19.
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения ГМР.
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ 
Терновского муниципального района

	20.
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	отдел МВД России по Терновскому муниципальному району

	21.
	Доведение информации до ОД (пом. ОД) Центрального управления кризисными ситуациями ГУ МЧС РФ по Воронежской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. Верхне-Донское управление Ростехнадзора
	Ч + 3ч.00 мин.


	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Терновского муниципального района, ОД ЕДДС Терновского муниципального района



	22.
	Доклад в Центральное управление кризисными ситуациями ГУ МЧС РФ по Воронежской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. Верхне-Донское управление Ростехнадзора
	Ч + 3ч.10 мин.
	Дежурный диспетчер ЕДДС 
Терновского муниципального района


	23.
	Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Региональной комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ. Верхне-Донское управление Ростехнадзора
	Ч+3час.20ми.
	Глава администрации 
Терновского муниципального района

	24.
	Организация взаимодействия с оперативной группы Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Терновского муниципального района в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей.
	Ч+8ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ 
Терновского муниципального района


	25.
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и Терновского муниципального района 
	Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в с.Терновка, ООО «Коммунальные сети», филиал ПАО «Россети Центр»- «Воронежэнерго» Терновский РЭС, администрация муниципального района и сельских поселений

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

 (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) 

	26.
	Представление докладов в Центральное управление кризисными ситуациями ГУ МЧС РФ по Воронежской области по формам  2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС.
	Ч+0 ч. 30 мин.  

	Оперативный штаб КЧС и ОПБ 
Терновского муниципального района


	27.
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Терновского муниципального района о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим  чрезвычайной ситуации.
	Ч+(1ч.30мин- 2ч.30мин).
	Председатель КЧС и ОПБ Терновского муниципального района.

	28.
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС

Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.
	По решению председателя комиссии по ликвидации КЧС и ОПБ Грибановского муниципального района
	Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в с.Терновка, ООО «Коммунальные сети», филиал ПАО «Россети Центр»- «Воронежэнерго» Терновский РЭС, администрация муниципального района и сельских поселений

	29.
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.
	Через каждые

2 часа.
	Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Терновского муниципального района.

	30.
	Доклад в оперативный штаб при Региональной  комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС.
	По завершении работ по ликвидации ЧС.


	Председатель комиссии по КЧС и ОПБ Терновского муниципального района.

	31.
	Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим повседневной деятельности.
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Секретарь КЧС и ОПБ
Терновского муниципального района.

	32.
	Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим повседневной деятельности.
	По завершении работ по ликвидации ЧС.


	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	33.
	Подготовка и представление доклада в Правительство Воронежской области о завершении работ по ликвидации ЧС
	По завершении работ по ликвидации ЧС.


	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	34.
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.
	В течение месяца после ликвидации ЧС.
	Председатель комиссии по ликвидации КЧС и ОПБ


  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на 
системах теплоснабжения Терновского муниципального района
Воронежской области
Сведения о котельных, расположенных на территории Терновского муниципального района Воронежской области
	№

п/п
	Наименование объекта
	Место расположения объекта, почтовый и юридический адрес организации собственника объекта
	Характеристика котельной:
	Характеристика котла:
	Протяженность сетей, км.
	
	

	
	
	
	Количество котлов
	Температура
на выходе
	Режимы работы при аномальных температурах
	Тип, номер котла, основного, резервного
	Год ввода в эксплуатацию
	Мощность (Гкал/час)
	Вид топлива (основной, резервный)
	Среднесуточный расход
	Время вывода на рабочий режим (час)
	
	    Жилые дома, шт.
	Соц. значимые объекты, шт.
	Промышленные объекты шт.
	Другие, шт.
	

	1
	Котельная   МКОУ «Алешковская ООШ»
	с. Алешки, 

ул. Подгорная  1 а 

	4
	70-95
	Кругло
суточно
	Хопер

100А


	2013
	0,32571
	газ
	352,04
	1
	0,325
	0
	Школа
	-
	-
	-

	2
	Котельная  МКУК «Алешковский культурный центр» администрации Алешковского СП
	с. Алешки,
 ул. Советская 1
	3
	
	Кругло
суточно
	Хопер

100А


	2013
	0,2443
	
	198,98
	1
	0,1
	0
	Дом культуры
	-
	-
	-

	3
	Котельная  ФАП д. Никитская (встроенная)
	д. Никитская, ул. Центральная 2"а"

	1

	70-95
	Кругло
суточно
	Кондор

 КСГ-12
	2011
	0,011
	газ
	8,67
	1
	0
	0
	ФАП
	-
	-
	-

	4
	Котельная врачебной амбулатории
	с Алешки, ул. Советская 9а
	1
	70-95
	Кругло
уточно
	Beretta Cite 35 C.S.I
	2013
	0,02056
	газ
	31,12
	1
	0,01
	0
	Врачебная амбулатория
	-
	-
	-

	5
	Котельная МКОУ "Братковская ООШ"
	с. Братки, ул. Ленинская 4а
	2
	70-95
	Кругло
суточно
	RIELLO  RTQ 350
	2008
	0.71


	газ

газ
	642,86
	1
	0,32


	0
	Школа
	-
	-
	-

	6
	Котельная врачебной амбулатории
	с. Братки, ул. Ленинская 104
	1
	70-95
	Кругло
суточно
	Protherm 25 ktv
	2011
	0,011
	газ
	30,61
	1
	0
	0
	Врачебная амбулатория
	-
	-
	-

	7
	Котельная МКОУ "Дубровская ООШ"
	п. Дубровка, ул. Лесная 7
	4
	70-95
	Кругло
суточно
	Хопер

100А


	2016
	0,3257


	газ
	365,31
	1
	0,06


	0
	Школа
	-
	-
	-

	8
	Котельная МКОУ "Есиповская СОШ"
	п. Есипово, ул. Молодежная 11
	4
	70-95
	Кругло
суточно
	Хопер

100А


	2011
	0,344
	газ
	586,73
	1
	0,07
	0
	Школа
	-
	-
	-

	9
	Котельная МКОУ " Есиповская СОШ" (Детский сад)
	п. Есипово, ул. Ленинская 41
	2
	70-95
	Кругло
суточно
	Хопер

100А


	2011
	0,172


	газ
	153,06
	1
	0,03
	0
	Детский сад 


	-
	-
	-

	10
	Котельная МКУК ЕСП "Есиповский центр культуры"
	п. Есипово, ул. Юбилейная 1
	2
	70-95
	Кругло
суточно
	Хопер

100А


	2011
	0,172


	газ
	153,06
	1
	0
	0
	Дом

Культуры 


	-
	-
	-

	11
	Котельная врачебной амбулатории
	п. Есипово, ул. Юбилейная 7а
	1
	70-95
	Кругло
суточно
	" Ишма -12,5 БСК"
	2011
	0,011


	газ
	13,77
	1
	0
	0
	Врачебная амбулатория 
	-
	-
	-

	12
	Котельная МКОУ "Козловская СОШ"
	с. Козловка, ул. Советская 91
	2
	70-95
	Кругло
суточно
	КСВа- 0,63 ГН
	2011
	1,08


	газ
	510,2
	1
	0,23


	0
	Школа
	-
	-
	-

	13
	Котельная МКОУ "Козловская СОШ" 
(Детский сад)
	с. Козловка, ул. Калинина 33
	2
	70-95
	Кругло
суточно
	
	2023
	0,042


	газ
	51,0
	1
	
	0
	Детский сад
	-
	-
	-

	14
	Котельная врачебной амбулатории
	с. Козловка,

ул. Горького 62
	1
	70-95
	Кругло
суточно
	Хопер 80А
	2011
	0,069


	газ
	131,12
	1
	0,025


	0
	Врачебная амбулатория
	-
	-
	-

	15
	Котельная МКУК КЦК Козловский центр культуры
	с. Козловка, ул. Советская 71
	2
	70-95
	Кругло
суточно
	Хопер 100А
	2011
	0,172


	газ
	207,65
	1
	0,015


	0
	Админи-страция,

СДК
	-
	-
	-

	16
	Котельная МКОУ "Костино-Отдельская ООШ"
	с. Костино-Отделец ул. Октябрьская 39а
	2
	70-95
	Кругло
суточно
	КВА- 0,2 Дуэт
	2008
	0,344
	газ
	255,1
	1
	0,32


	0
	Школа
	-
	-
	-

	17
	Котельная врачебной амбулатории  
	с. Костино-Отделец, ул. Ленинская 13б
	1
	70-95
	Кругло
суточно
	Beretta Cite 35 C.S.I


	2011
	0,11
	газ
	158,16
	1
	0
	0
	Школа
	-
	-
	-

	18
	Котельная администрации Косино-Отдельского с/п 
	с. Костино-Отделец,ул. Ленинская 13а
	2
	70-95
	Кругло
суточно
	TERM TRIO 90
	2008
	0.155


	газ
	147,96
	1
	0,11


	0
	Дом культуры
	-
	-
	-

	19
	Котельная МКОУ "Народненская СОШ"
	Народное, ул. Пушкинская 1а
	5
	70-95
	Кругло
суточно
	Хопер 100А
	2007
	0,43


	газ
	428,57
	1


	0,085


	0
	Школа
	-
	-
	-

	20
	Котельная МКОУ "Липяговская ООШ"
	с. Липяги, ул. Набережная 40 а
	3
	70-95
	Кругло
суточно
	THERM TRIO 90
	2007
	0,233
	газ
	234,69
	1
	0,13


	0
	Школа
	-
	-
	-

	21
	Котельная МКОУ "Народненская СОШ"( Детский сад)
	с. Народное, ул. Пушкинская 22 а
	
	70-95
	Кругло
суточно
	
	2024
	
	газ
	86,7
	1
	
	0
	Детский сад
	-
	-
	-

	22
	Котельная администрации Народеского с/п 
	с. Народное ,ул. Карла Маркса 16а
	2
	70-95
	Кругло
суточно
	THERM DUO  50
	2007
	0,078
	газ
	181,12
	1
	0,25


	0
	Врачебная амбулатория
	-
	-
	-

	23
	Котельная МКОУ "Русановская ООШ"
	с. Русаново, 
ул. Свободы 3
	3
	70-95
	Кругло
суточно
	Хопер 100А
	2011
	0,258
	газ
	496,43
	1
	0,15


	0
	Школа
	-
	-
	-

	24
	Котельная МКОУ "Русановская ООШ"
	с. Поляна,
 ул. Школьная 8
	3
	70-95
	Кругло
суточно
	MODAL-291
	2011
	0,645
	газ
	339,28
	1
	0,24


	0
	Школа
	-
	-
	-

	25
	Котельная МКУК «Русановский КОЦ»
	с. Русаново,
 ул. Советская 39
	2
	70-95
	Кругло
суточно
	Хопер 100А
	2011
	0,172


	газ
	204,08
	1
	0,02


	0
	Дом культуры
	-
	-
	-

	26
	Котельная врачебной амбулатории
	с. Русаново 

ул. Фрунзе 1
	2
	70-95
	Кругло
суточно
	Хопер 100А
	2011
	0,172
	газ
	178,57
	1
	0,07


	0
	Врачебная амбулатория
	-
	-
	-

	27
	Котельная ФАП
	с. Поляна ул. Проезжая 12
	1
	70-95
	Кругло
суточно
	" Ишма -12,5 БСК
	2011
	0,011
	газ
	35,7
	1
	0,02
	0
	ФАП
	-
	-
	-

	28
	Котельная администрации Тамбовского СП
	с. Тамбовка,
 ул. Молодежная 1
	2
	70-95
	Кругло
суточно
	Хопер 25 А
	2013
	0,0411
	газ
	44,89
	1
	0
	0
	Администрация сельского поселения, ФАП
	-
	-
	-

	29
	Котельная МКОУ "Терновская СОШ № 1"
	с. Терновска 
ул. Звездная 15а
	5
	70-95
	Кругло
суточно
	THERM TRIO 90
	2008
	0,388
	газ
	428,57
	1
	0,28


	0
	Школа
	-
	-
	-

	30
	Котельная МКОУ "Терновская СОШ № 1"
	с. Терновска, 
ул. Первомайская 36
	2
	70-95

	Кругло
суточно
	THERM TRIO 90
	2010
	0,155


	газ

	244,9
	1
	0,046


	0
	Школа
	-
	-
	-

	31
	Котельная Терновская СОШ № 1"(Детский сад № 2 )
	с.Терновка, ул. Первомайская 44а
	2
	70-95

	Кругло
суточно
	Хопер 50
	2008
	0,086
	газ
	183,67
	1
	0,03


	0
	Детский сад
	-
	-
	-

	32
	Котельная БУЗ ВО "Терновская РБ"
	с. Терновка,
 ул. Свободы 13
	3
	70-95

	Кругло
суточно
	КСВА 0,25Гн
	2008
	0,645
	газ
	835,20
	1
	0,37


	0
	больница
	-
	-
	-

	33

	Котельная МКУК "Терновская межпоселенческая библиотека»
	с. Терновска,

 ул. Октябрьская 22
	1
	70-95

	Кругло
суточно
	BAXI LUNA
	2008
	0,04
	газ
	58,67
	1
	0
	0
	библиотека
	-
	-
	-

	34
	Котельная МКУ ДО "Терновская ДЮСШ" (СК "Чемпион")
	с. Терновка,
 ул. Советская 53г
	2
	70-95

	Кругло
суточно
	КСВа-0,25
	2014
	0,43
	газ
	255,10
	1
	0,033


	0
	Спортивный комплекс
	-
	-
	-

	35
	Котельная ООО «Коммунальные сети» КБМ-ОКА
	с. Терновка,
 ул. Советская 33"г"
	3
	70-95

	Кругло
суточно
	RTQ – 1250
	2006
	4,0
	газ
	4846,94
	1
	4,8
	17
	Жилые дома,

детский сад,

школа,

поликлиника, отдел по образованию
	
	Соц. защита,
пенсионный фонд, Почта,
полиция, редакция газеты, МФЦ,
ростелеком.

	4
3
5


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на 
системах теплоснабжения Терновского  муниципального района

Воронежской области

РАСЧЁТ
сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, привлекаемых для организации защиты населения  и поведения аварийно-спасательных  и других неотложных работ при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	№

п\п

	Наименования учреждений и организаций
	Должность,

Ф.И.О. руководителя.

Номера телефонов руководителя и дежурного (диспетчера)
	Первый эшелон

(постоянной готовности)
	Второй эшелон,

до 6 часов
	Резерв
	Место дислокации выделяемых сил и средств

	
	
	
	до 30 минут
	до 2 часов
	
	
	

	
	
	
	Личный состав, чел.
	Техника

(наименование и кол-во), ед.
	Плавсредства
	Личный состав, чел.
	Техника

(наименование и кол-во), ед.
	Плавсредства
	Личный состав, чел.
	Техника

(наименование и кол-во), ед.
	Плавсредства
	Личный состав, чел.
	Техника

(наименование и кол-во), ед.
	Плавсредства
	

	
	
	
	
	Специальная
	Инженерная
	Автомобильная
	
	
	Специальная
	Инженерная
	Автомобильная
	
	
	Специальная
	Инженерная
	Автомобильная
	
	
	Специальная
	Инженерная
	Автомобильная
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1
	ОГ КЧС и ПБ
 Терновского муниципального района
	Первый зам. главы администрации муниципального района

 Неретин Евгений Дмитриевич,  

8 (47347)  5-15-58
	3
	
	
	1
	
	3
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с. Терновка
 ул. Советская,39

	2
	Служба теплоснабжения
ООО «Коммунальные сети»

	Золотухин Александр Васильевич

8(47347) 5-15-99,

8-951-548-11-38
	6
	
	
	Ла-2ПСУ-1
	
	18
	ТР10-ЭКС-1
	
	
	
	16
	ЭКС-1
	Кра25-1ПСУ-2
	Газ-3
	Лаа-2
	
	
	
	
	
	с. Терновка

 ул. Пионерская,46а

	3
	Служба газоснабжения

Филиал  ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в с. Терновка 
	Ишутин

Александр Викторович

8(47347) 5-10-02,

8-952-543-81-02
	2
	АМг-1
	
	
	
	4
	АСМ-1
	
	1
	
	3
	
	
	АБ-1
	
	3
	
	
	ЛА-1
	
	с. Терновка,
 ул. Фрунзе, 43а

	4
	Служба энергоснабжения

Терновский РЭС, Филиала ПАО «Россети Центр» «Воронежэнерго»

	Сазонов Петр Викторович 8(47347) 5-10-81

5-10-07
	3
	
	
	Апп-1
	
	
	
	
	
	
	7
	ПБУ-1

Авш-1
	Апп-1
	
	
	27
	
	Тр10-2
	ГА-1

АБ-1

Апп-4

Ла-1
	
	с. Терновка,
 ул. Октябрьская, 86

	5
	Противопожарная служба
ПЧ-57 ГПС

	Ковалев Сергей Сергеевич,

8-919-182-72-48,

8(47347) 5-16-92,

5-11-06
	3
	АЦ-1
	
	
	
	3
	АЦ-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	АЦ-1
	
	
	
	с. Терновка,
 ул. Октябрьская, 52

	
	Отдельный пост 
ПЧ-57 ГПС 


	Паршин

Сергей Борисович,

8-960-132-61-43,

8(47347) 6-95-84
	3
	АЦ-1
	
	
	
	3
	АЦ-1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	с. Костино - Отделец, ул. Советская, 17

	
	ПЧ-84 ГПС


	Духанин

Александр Алексеевич,

8-906-587-88-15

8(47347)44-2-02,

44-2-03
	3
	АЦ-1
	
	
	
	3
	АЦ-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	с. Козловка, 
ул. Советская, 69

	6
	Служба оповещения связи
СЦ Восточный ВФ 
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
	Оболенский Андрей Александрович

8(47347)5-10-01


	4
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с. Терновка,
 ул. Советская, 69

	7
	Служба ООП ОМВД России по Терновскому району 
	Начальник ОВД Белов Алексей Викторович 8(47347) 5-12-04,  5-14-01
	4
	
	
	ЛА-2
	
	9
	
	
	Апп-1, ЛА-3, ГА-1
	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	ЛА-1
	
	с. Терновка,
 ул. Советская, 47

	8
	Медицинская служба БУЗ ВО «Терновская РБ»
	Главный врач РБ Рустамов Расул Рустамович 

 8(47347) 5-10-03,  5-15-18.
	6
	
	
	СМП-1

СА-2
	
	6
	
	
	СМП-1

СА-2
	
	9
	
	
	СМП-1 СА-2
	
	16
	
	
	СМП-2 СА-3
	
	с. Терновка, 
ул. Свободы, 13

	9
	Автотранспортная 
Служба
 ООО «Терновский Транссервис»
	Директор Летуновский Сергей Владимирович

8(47347) 5-15-03,  5-11-35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	А-4
	
	
	
	
	
	
	с. Терновка, 
ул. Октябрьская,82

	10
	Дорожная служба
Борисоглебский филиал «БДРСУ № 2»

	Васильев Алексей Георгиевич

8-903-653-13-24, 8-903-653-13-24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	ТР-2 КДМ-1

Аг-6
	
	
	5
	ГА-2
	КДМ-2
	
	
	с. Терновка, 
ул. Район тупика

	11
	Служба торговли и питания

Терновское Сельпо
	Черемисова  Валентина  Борисовна,  
8(47347)5-12-62,

5-12-66


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	АТ-3
	
	ЛА-1
	
	
	
	
	
	
	с.Терновка, 
ул. Советская, 46

	12
	Санитарно-эпидемиологическая служба    ТОУ   «Роспотребнадзора» по Воронежской области в Борисоглебском, Поворинском, Терновском районах
	Милашова

Светлана Владимировна тел.8(47354)6-09-37, 6-27-33, 6-23-83

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	
	А пп-1

ЛА-1
	
	10
	
	
	ЛА-2
	
	г. Борисоглебск, 
ул. Ленинская, 88

	1.2. При авариях на автомобильном транспорте
	

	1
	ОГ КЧС и ПБ

 Терновского муниципального района
	Первый зам. главы администрации муниципального района

 Неретин Евгений Дмитриевич,  

8 (47347)  5-15-58
	3
	
	
	1
	
	3
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с. Терновка

 ул. Советская,39

	2
	Противопожарная служба
ПЧ-57 ГПС

	Ковалев Сергей Сергеевич,

8-919-182-72-48,

8(47347)5-16-92,

5-11-06
	3
	АЦ-1
	
	
	
	3
	АЦ-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	АЦ-1
	
	
	
	с. Терновка, 
ул. Октябрьская, 52

	
	Отдельный пост 
ПЧ-57 ГПС 


	Паршин

Сергей Борисович,

8-960-132-61-43,

8(47347)6-95-84
	3
	АЦ-1
	
	
	
	3
	АЦ-1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	с. Костино- Отделец, ул. Советская, 17

	
	ПЧ-84 ГПС


	Духанин

Александр Алексеевич,

8-906-587-88-15

8(47347)44-2-02,

44-2-03
	3
	АЦ-1
	
	
	
	3
	АЦ-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	с. Козловка, 
ул. Советская, 69

	3
	Служба ООП ОМВД России по Терновскому району 
	Начальник ОВД Белов Алексей Викторович 8(47347) 5-12-04,  5-14-01
	4
	
	
	ЛА-2
	
	9
	
	
	Апп-1, ЛА-3, ГА-1
	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	ЛА-1
	
	с. Терновка, 
ул. Советская, 47

	4
	Медицинская служба БУЗ ВО «Терновская РБ»
	Главный врач РБ Рустамов Расул Рустамович 

 8(47347) 5-10-03,  5-15-18.
	6
	
	
	СМП-1

СА-2
	
	6
	
	
	СМП-1

СА-2
	
	9
	
	
	СМП-1 СА-2
	
	16
	
	
	СМП-2 СА-3
	
	с. Терновка, 
ул. Свободы, 13

	5
	Автотранспортная 
Служба
 ООО «Терновский Транссервис»
	Директор Летуновский Сергей Владимирович

8(47347) 5-15-03,  5-11-35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	А-4
	
	
	
	
	
	
	с. Терновка, 
ул. Октябрьская,82

	6
	Дорожная служба
Борисоглебский филиал «БДРСУ № 2»

	Васильев Алексей Георгиевич

8-903-653-13-24, 8-903-653-13-24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	ТР-2 КДМ-1

Аг-6
	
	
	5
	ГА-2
	КДМ-2
	
	
	с. Терновка, 
ул. Район тупика

	7
	Санитарно-эпидемиологическая служба    ТОУ   «Роспотребнадзора» по Воронежской области в Борисоглебском, Поворинском, Терновском районах
	Милашова

Светлана Владимировна тел.8(47354)
6-09-37, 6-27-33,
 6-23-83

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	
	А пп-1

ЛА-1
	
	10
	
	
	ЛА-2
	
	г. Борисоглебск,
 ул. Ленинская, 88

	1.3.3.На нефтепродуктопроводах – не прогнозируется

	1.4. На воздушном транспорте – не прогнозируется

	1.5. На речном транспорте не прогнозируется

	2. При авариях на объектах экономики, имеющих АХОВ(СДЯВ) – не прогнозируется

	3. При взрывах и пожарах

	3.1. При взрывах – не прогнозируется

	3.2.При пожарах

	1
	Противопожарная служба
ПЧ-57 ГПС

	Ковалев Сергей Сергеевич,

8-919-182-72-48,

8(47347) 5-16-92,

5-11-06
	3
	АЦ-1
	
	
	
	3
	АЦ-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	АЦ-1
	
	
	
	с. Терновка, ул. Октябрьская, 52

	
	Отдельный пост 
ПЧ-57 ГПС 


	Паршин

Сергей Борисович,

8-960-132-61-43,

8(47347)6-95-84
	3
	АЦ-1
	
	
	
	3
	АЦ-1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	с. Костино- Отделец, ул. Советская, 17

	
	ПЧ-84 ГПС


	Духанин

Александр Алексеевич,

8-906-587-88-15

8(47347)44-2-02,

44-2-03
	3
	АЦ-1
	
	
	
	3
	АЦ-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	с. Козловка, 
ул. Советская, 69

	2
	Служба ООП ОМВД России по Терновскому району 
	Начальник ОВД Белов Алексей Викторович 8(47347) 5-12-04,  5-14-01
	4
	
	
	ЛА-2
	
	9
	
	
	Апп-1, ЛА-3, ГА-1
	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	ЛА-1
	
	с. Терновка,
 ул. Советская, 47

	3
	Медицинская служба БУЗ ВО «Терновская РБ»
	Главный врач РБ Рустамов Расул Рустамович 

 8(47347) 5-10-03,  5-15-18.
	6
	
	
	СМП-1

СА-2
	
	6
	
	
	СМП-1

СА-2
	
	9
	
	
	СМП-1 СА-2
	
	16
	
	
	СМП-2 СА-3
	
	с. Терновка, 
ул. Свободы, 13

	4
	Дорожная служба
Борисоглебский филиал «БДРСУ №2»

	Васильев Алексей Георгиевич

8-903-653-13-24, 8-903-653-13-24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	ТР-2 КДМ-1

Аг-6
	
	
	5
	ГА-2
	КДМ-2
	
	
	с. Терновка, 
ул. Район тупика

	5
	Служба газоснабжения

Филиал  ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в с. Терновка 
	Ишутин

Александр Викторович

8(47347)5-10-02,

8-952-543-81-02
	2
	АМг-1
	
	
	
	4
	АСМ-1
	
	1
	
	3
	
	
	АБ-1
	
	3
	
	
	ЛА-1
	
	с.Терновка, 
ул. Фрунзе, 43а

	6
	Служба энергоснабжения

Терновский РЭС, Филиала ПАО «Россети Центр» «Воронежэнерго»

	Сазонов Петр Викторович
8(47347) 5-10-81

5-10-07
	3
	
	
	Апп-1
	
	
	
	
	
	
	7
	ПБУ-1

Авш-1
	Апп-1
	
	
	27
	
	Тр10-2
	ГА-1

АБ-1

Апп-4

Ла-1
	
	с. Терновка, 
ул. Октябрьская, 86

	4.При катастрофических затоплениях (половодье) – не прогнозируется

	5.При радиационном и химическом загрязнении- не прогнозируется

	6.При массовых инфекционных заболеваниях людей и животных – не прогнозируется


Приложение №3

к Плану действий по ликвидации 

                                                                                                 последствий аварийных ситуаций на 

                                                                                         системах теплоснабжения Терновского
                                                                               муниципального района Воронежской области

СЦЕНАРИИ

развития аварий в системах теплоснабжения

Терновского муниципального района Воронежской области

    1. Общие положения

        1.1. Термины и определения используемые в настоящем документе:

        Технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию:

       1) инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от  установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно- правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на  производственном объекте, включая:

       - технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение

работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и(или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии.

      - функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии. 

      2) авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и

источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов.

       Неисправность - нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

      Система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

     Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и

распределения тепловой энергии потребителям;

     Тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные —

для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более).

    2. Описание сценариев возникновения аварий, их масштабов и последствий, видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации
    2.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе  системы теплоснабжения Терновского муниципального района могут послужить:

     - неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

     -  человеческий фактор (неправильные действия персонала);

     - прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на  источник тепловой энергии;

     - внеплановая остановка работы (выход из строя) оборудования на объектах системы  теплоснабжения.

При аварии на тепловых сетях: 
Наихудшим сценарием ЧС на тепловых сетях будет авария магистральной тепловой сети (диаметр трубы от 100 до 200 мм). В данном случае количество населения, у которого будут нарушены условия жизнедеятельности составит 350 чел. в 17  многоквартирных домах, ущерб – 0,97 млн. руб.

При наиболее вероятном сценарии развития ЧС количество населения, у которого будут нарушены условия жизнедеятельности составит около 100 чел., ущерб – 0,13 млн. руб.

При аварийной остановке котельной:

При наихудшем сценарии развития ЧС количество населения, у которого будут нарушены условия жизнедеятельности составит около 350 чел. в 17  многоквартирных домах, ущерб – 2,37 млн. руб., возможно до 1 чел. погибших и до 1 чел. пострадавших.

При наиболее вероятном сценарии развития ЧС количество населения, у которого будут нарушены условия жизнедеятельности составит около 200 чел., ущерб – 0,13 млн. руб.
Основные сценарии  возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень возможных сценариев аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, 

типовые действия персонала

	Причина

возникновения

аварии


	Описание

аварийной ситуации


	Возможные масштабы аварии и

последствия


	Уровень

реагирования


	Действия

персонала



	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии
	Остановка работы источника тепловой 

энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Оператор котельной должен сообщить  мастеру об отключении электроэнергии. Оператор должен  запустить  дизель-генератор для восстановления электроэнергии в котельной  и следить за температурным режимом котла. Выясняется причина отключения электроэнергии (определяются восстановительные работы). Время отключения и запуск котельной фиксируется в оперативном журнале.

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии


	Ограничение работы источника тепловой энергии


	Ограничение циркуляции теплоно-

сителя в системе теплоснабжения

всех потребителей населенного

пункта, понижение температуры

воздуха в зданиях


	Местный


	Сообщить  мастеру о прекращении подачи воды в котельную.
Переключиться  на резервный запас воды. Если резервного запаса воды нет, прекратить подачу газа в котельной, закрыть задвижку газа и газовые краны, открыть кран продувочной свечи, перекрыть задвижки на входе и выходе холодной воды, а также на подпиточной линии. Организовать подвод воды в имеющуюся ёмкость и подпитку тепловых сетей через неё.  После подъёма давления в сети произвести пуск газа и розжиг горелок котлов согласно правилам эксплуатации и сделать в журнале отметку о пуске и розжиге. 

	Выход из строя сетевого (сетевых) насосов


	Ограничение (оста-

новка) работы источника тепловой энергии


	Прекращение циркуляции в систе-

ме теплоснабжения всех потреби-

телей населенного пункта, пониже-

ние температуры воздуха в зданиях,

возможное размораживание наруж-

ных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный 


	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения

организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.

При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.



	Выход из строя 

блок-котельной и бытовых приборов
	Ограничение (оста-

новка) работы источника тепловой энергии


	Ограничение (прекращение) подачи

горячей воды в систему отопления

всех потребителей населенного

пункта, понижение температуры

воздуха в зданиях
	Объектовый


	Выполнить переключение на резервный котел. При возможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.

При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих

компаний.



	Предельный износ 

сетей, гидродинамические удары


	Порыв на тепловых 

сетях


	Прекращение циркуляции в части

системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем


	Местный 


	При порыве в центральной магистрали тепловой сети необходимо закрыть задвижки в тепловом узле на подающем трубопроводе (2 штуки) и на обратном трубопроводе (2 штуки). При порыве трубопровода или приборов отопления нужно закрыть задвижки или вентили подающего и обратного трубопроводов на независимой сети от центральной тепловой магистрали.  Принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб. Место аварии обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.  Сообщить о произошедшем нарушении в ЕДДС.  

Задачей персонала коммунальщика при возникновении аварии является быстрое обнаружение повреждения и локализация его распространения, отключение повреждённого участка магистрального трубопровода, срочный ремонт или замена вышедших из строя оборудования, а также восстановление нормального теплоснабжения потребителей тепла в кратчайший срок.  




2.2. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии–не более 60 мин.

2.3. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в Приложении 2
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